# Mode filaire

<https://jigneshdarji.com/how-to-read-write-data-to-a-serial-port-in-android-using-xamarin-c-sharp/>

Projet porté sous xamarin android

<https://github.com/Jignesh-Darji/xamarin-usb-serial-for-android-2019>

Wiki qui peut aidé

<https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android/wiki/Build-Variants>

Package nugget android

XamarinUsbDriver

Utilisation possible non testé

Texte de remplacement généré par une machine :
public getlist() 
ret — 
new 
IJsbManager usbManager = UsbSerwice); 
if (us bManager 
null) 
foreach (UsbDevice usbDevice in usbManager.DeviceList . Values) 
ret. Add ( usbDevice. DeviceName) ; 
XamarinUsbDriver. UsbSeriaI.HidSeriaIDriver testl 
return ret; 
XamarinUsbDriver . UsbSeriaI . HidSeriaIDriver(usbDevice) ; 